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招标人：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
二〇二六年十月
第一章  招标公告

一、项目概况与招标范围
1.工程名称：中国重汽集团泰安五岳公司办公楼EPS夹芯板屋面更换修缮工程
2.工程地点：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
3.工程概况：具体内容及要求详见招标技术文件（P15）。
二、招标形式：公开招标。
三、招标安排
1.应标（报名）截止时间及投标保证金收取截止时间：2026年10月31日17时
2.开标时间：2026年11月3日9:00时
3.开标地点：公司301会议室
4.答疑联系人及其联系电话：李峰：18766645837，任秀峰：18764883437，
鹿焕磊13583879052  
5.报名及商务事宜联系人及其联系电话：谷盟15069834446
四、报名及招标文件的获取
投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中招标文件及相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人，逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。
公开招标的项目，由项目实施单位在中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台等公开媒体发布招标公告。
本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。
五、缴纳投标保证金
1.投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)
2.投标保证金的金额：人民币10000元
3.投标保证金收款账户信息：
公司名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
开户行：交通银行泰安分行；账号：379006111018000061904；行号：301463000018
4.汇款备注信息：投标保证金—项目名称—***公司（五个字以内公司简称）
5.招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息一个付款周期内退还投标保证金本金。
6.投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。
7.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
（1）截至开标前3个工作日，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
（3）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
（4）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
（5）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
六、 投标文件的递交
1.投标文件格式
（1）资格审查文件一份，单独密封；
（2）商务文件一份，单独密封。
（3）USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份），单独密封；（USB接口存储设备不退还）
（4）单独密封的开标一览表一份。
2.投标文件密封和标记
投标人应将投标文件的正本和所有副本、电子版及开标一览表分别密封后再密封在一个包封内，并在封面明显处注明以下内容：投标人名称（加盖公章）、项目名称；每一密封件在封口处注明“于 2026年11月  日  时  分之前不准启封”字样。投标人必须将投标文件按照顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。
未按以上要求密封和标记的按无效投标处理。
七、投标须知
1.合格投标人：
（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。
（2）注册资金不少于50万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），经营范围符合本次招标方所需招标项目要求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
（3）拟乙方应提供营业执照副本扫描件（需盖章）；拟乙方应提供法定代表人或授权代表的资格证明文件；
（4）拟乙方不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
（5）拟乙方有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
（6）拟乙方须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
（7）拟乙方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
（8）本次招标项目不接受联合体投标。
2.投标文件格式详见本招标文件“第二章 投标文件编制”。
3.报价：
（1）本次报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
（2）所有报价货币单位为：元（人民币），投标总报价为含税总价，注明税率，清单价格为不含税价，税率单独计算； 
（3）付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
工程竣工验收合格，并经公司审计定案后，按照审定额进行结算，乙方提供付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，经甲方审核无误后于次月付款至工程审定额的97%。剩余3%作为质保金，（质保期5年）质保期后无质量问题进行支付。
本合同的最终结算金额以工程结算审核报告中的审定额为准。
八、投标、开标、评标
1.开标前先进行资格审查资料，核验投标人的资格证件原件或公证件；
2.资格审查结束后，进行商务标部分；
3.评标：由招标人组织的评标工作小组负责，采用合理最低价评标法，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评标依据进行商务标综合评审。排名第一位的投标人推荐为中标人，对未入围的投标人不做任何解释。
九、合同签订
1.确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。中标通知书将是合同的组成部分。中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。合同以双方最终签署的版本为准。
2.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
3.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
4.清单中有的按照清单方式结算，清单中不包含的项目按照定额进行结算，对工程价款的确定遵循以下方式执行：
（1）执行2016版《山东省建筑工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省安装工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省市政工程消耗量定额》，2020版价目表；2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》，2020版价目表；
（2）工程类别：建筑、装饰、市政、园林绿化、修缮执行Ⅲ类取费，安装执行相应工业安装取费。
（3）人工单价：修缮工程建筑133元/工日，修缮工程安装138元/工日。建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林绿化工程117元/工日；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）中的人工单价调整为130元/工日。
（4）定额缺项部分由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。
（5）工程量依据图纸、工程变更、签证或现场核实。乙方在工程竣工验收后三十日内办理完成图纸、变更、签证工程量确认手续。因承包人原因发生工程量确认误期的，承包人每日按合同签约价的0.03%向发包人支付违约金，违约金总额不超过合同签约价的5%。
（6）主材价格以甲方批准价格为准，其它材料价格以市场价或当期《山东省建筑工程价目表》为准。
（7）“主材价格以甲方批准价格为准”中主材价格并非在年度维修合同中固定材料价格，而是由施工单位报送主材价格，发包人按照规定程序审批后确定的价格。
（8）乙方施工中所发生的水电费按工程总造价的0.7%扣除。
（9）垃圾清运费用由发包方书面确认实际方量及运距，按照当期市场价确定。
（10）工程结算需经甲方审计主管部门审计确定。委托社会中介机构进行审计的，结算审计费用由乙方支付全部费用，甲方在乙方工程款中代扣代缴。
十、废标及终止招标 
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格不真实或提供虚假投标材料；（2）投标人在报价有效期内撤回投标；（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；（5）投标人串通投标；（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（7）中标人不按规定签订合同；（8）法律、法规规定的其他情况。（9）不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；（10）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）出现影响施工公正的违法、违规行为的。（2）因重大变故，施工任务取消的。（3）招标人认为其他应终止招标的情形。（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；（5）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；（6）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。
3.解释权：本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。













第二章  投标文件编制

一、投标文件签署
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并按手印或加盖公章后才有效。
二、投标文件组成
投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件技术部分、投标文件商务部分构成，每部分分别单独胶装成册、禁止将不同类的投标文件编写进同一标书。具体内容如下：
1.第一部分：资格证明文件（正本1份）：
1.1投标人基本情况表；
1.2营业执照；
1.3资质证书；
1.4安全生产许可证；
1.5法人授权委托书及被授权人身份证；
1.6投标保证金缴纳证明；
1.7企业信誉及实力：企业近三年类似项目业绩，须提供业绩合同复印件。
[bookmark: _GoBack]2.第二部分：商务标书（1正4副）：
2.1投标函；
2.2开标一览表；
2.3投标清单报价表；
2.4投标人承诺函；
2.5商务、技术偏离表。
2.4技术规格偏离表。
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。
三、投标内容填写说明
1.开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
2.所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为彩色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。
四、投标文件格式要求见附件

第三章  施工内容及技术要求
一、施工内容及工期
1.施工内容：中国重汽集团泰安五岳公司办公楼EPS夹芯板屋面更换修缮工程。
2.工期：发包人根据实际工作内容做出具体安排。
二、施工技术质量要求
工程技术质量要求：工程质量达到合格及以上等级标准。技术质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。包括但不限于以下标准及法律规范：
《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T 50375-2016）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018 ）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）等
三、施工要求
1.施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。
2.施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。
3.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：
a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。
b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。
c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由甲方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。
d)甲方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经甲方确认其性能无差异或更为优越者除外。
4.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过甲方同意，要以设计修改通知单为依据。
5.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，甲方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。
6.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告甲方，并按商定的处理方案实施。
7.如果施工方不能满足质量要求而被甲方责令停工超过三次，甲方有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。
8.施工过程中，如对原有吊顶、玻璃门窗、办公桌椅、地面等设施造成损坏的，施工方应负责修复或按价赔偿。
9.施工工序及要求‌
9.1.施工前准备‌
检查周围环境，必要时对危房进行临时加固；设置警戒区域，禁止无关人员进入。
现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线，应另外设置配电线路，并确保线路绝缘良好。
2.人员安全培训与防护‌
作业人员需进行全员安全培训。进入施工现场须配备相应的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用。
拆除施工严禁立体交叉作业，水平作业时各工位间应保持≥5m的安全距离。
3.拆除作业流程‌
确定拆除顺序，自上而下、先非承重后承重；自上入下，由远及近。分块、分段拆除，避免整体失稳。
4.废弃物的处置‌
尽量保持拆除物完好，联系厂家或者回收商进行回收利用。
9.2 岩棉夹芯板材质要求
钢板（基板）:  厚度≥0.5mm, 涂层厚度≥20μm
岩棉板材‌
密度：140kg/m³
厚度：75mm、100mm
燃烧性能：A1级（需提供GB8624-2012检测报告）
粘合性能‌：在正常使用条件下粘合层应无开裂、脱胶现象。抗拉强度≥10kPa（垂直于板面方向）
9.3 岩棉夹芯板安装要求
设计要求‌
检查岩棉夹芯板的规格、厚度、耐火等级等是否符合设计要求，需提供材料合格证、检测报告。
检查板材表面是否有磕碰、划伤、变形或严重损坏等，不合格品不得使用。
检查配套材料（如密封胶、板角包边等）是否齐全、合格，密封胶需具有耐候性、抗老化性能。
检查安装檩条的间距、平整度，偏差应≤5mm。
安装作业‌
放线定位‌：根据施工图纸弹出墙板安装轴线、地槽定位线、门窗洞口位置线，偏差应≤3mm。
安装方向与顺序‌：应按照深化设计好的排列布置图进行安装，自下而上、自左向右逐块安装。
节点处理
板缝处理：采用专用密封胶填缝，宽度应≥10mm，深度应≥5mm。
门窗洞口：洞口四周应设置加强型钢，并采用岩棉板填充密实。
门板置换：应包含五金、边条等辅料，五金件需采用不锈钢材质，边条需与岩棉板颜色一致；门板安装后应开启灵活、关闭严密，缝隙应≤2mm
阴阳角：采用专用角钢固定，确保转角处平整、牢固。
9.4 清理、验收与恢复
现场清理与设备设施恢复‌：拆除或安装作业完成后，应及时清理现场废弃物，确保环境整洁；对已安装的岩棉板表面进行清洁，避免污染。在拆除和安装过程中，应注意对不更换的原有电线电缆、管线进行保护，并在完成后进行恢复；恢复后的管线应排列整齐、固定牢固，采用专用卡具固定，间距应≤500mm；外观应美观，与岩棉板表面平齐。
竣工验收‌：应按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210)进行验收，重点检查板材安装牢固性、密封性、外观质量等。
四、工程进度
1.施工方必须听从 甲方的施工安排。
2.甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。
3.由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。
4.施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。
5.对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。
五、文明施工
1.施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。
2.施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。
3.施工方应有统一着装（工作服），费用由施工方负担。
4.施工方甲方存在交叉作业的情况下，应保证甲方工作的正常进行。
5.施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。
6.施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。
7.凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。
8.施工方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。
六、安全要求
1.施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。
2.施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。
3.施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。
4.工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。
5.施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。
6.施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。
7.施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。
8.施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。
9.电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。
10.电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。
11.高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。
七、环保要求
1.现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。
2.严禁将污水排放至雨水管道。
3.施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。
4.对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。
八、其他
1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。
2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
九、工程量及报价说明 
1.按照甲方明确的计价原则，其报价应包括所需人工费、材料费（明确甲供材的除外）、施工机械使用费、规费、利润、管理费等所有费用，税金按百分比单独报。
2.投标报价应参照最新版中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《安装工程工程量计算规范》、《浙江省建设工程费用项目组成及计算规则》等文件。
3.投标报价应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
4.投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。



附件一：            
资格证明文件目录
	序号
	主要内容
	索引（页码）

	1
	投标人基本情况表（附件二）
	

	2
	营业执照
	

	3
	资质证书
	

	4
	安全生产许可证
	

	5
	法人授权委托书及被授权人身份证（附件三）
	

	6
	投标保证金缴纳证明
	

	7
	企业信誉及实力（附件四）
	

	
	
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。
2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。



















附件二：            
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	



备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。




附件三：               
法人授权委托书


项目名称：             (XX项目)
日期：  年   月   日


致（招标人名称）： 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司   

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的            XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：202X  年X 月 X 日至 202X  年 X 月 X 日
代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称（盖单位公章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：                   


附被授权人有效的身份证正、反两面复印件

[image: 58ff2a2905b7e65744b2e130cdb1067]   [image: f23e120dcdf8f70911d15c4ef647946]

     




附件四：
投标文件技术部分目录
	序号
	主要内容
	索引

	1
	施工组织设计
	

	2
	项目管理机构
	

	3
	企业信誉及实力
	

	4
	技术标偏离表
	

	
	
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。
2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
1）对本项目的认识（无格式要求）；2）施工组织总设计概述（无格式要求）3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；4）各分部分项工程的主要施工方法；5）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；6）劳动力安排计划；7）确保工程质量的技术组织措施；8）确保安全生产的技术组织措施；9）确保文明施工的技术组织措施；10）确保工期的技术组织措施；11）周边关系协调。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 



附件五：
投标文件商务部分目录

	序号
	主要内容
	索引（页码）

	1
	投标函
	

	2
	开标一览表
	

	3
	投标清单报价表
	

	4
	投标人承诺函
	

	5
	商务标偏离表
	

	
	
	




投标函

致： 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 
根据贵方为              (XX项目)  招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：
……  ……
据此，签字代表宣布同意如下：
1.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。
4.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
5.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。



投标人授权代表签字：             职务：         日期：
投标人名称（及公章）：
日期：        年       月       日



投标人承诺函


项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

投标人承诺函
投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：


开标一览表
	项目名称
	XXX项目

	投标单位名称
	

	总报价（元，含税价）
	

	税率
	%

	质量目标
	                     合格

	工期
	X个日历日

	质量保修期
	X年

	项目经理
	级别
	
	编号
	

	特殊说明：

	本投标人完全认同招标文件的各项条款要求：


	投标人确认（签字）：






投标人：（盖章）                            法定代表人：（签字盖章）

                                         年          月          日








投标清单报价表
	序号
	项目名称
	施工内容
	单位
	工程量
	不含税单价
	合计
金额（元）
	备注

	1
	拆除更换EPS夹芯板
	1.拆除原有100mm厚EPS夹芯板。
2.新安装双面0.5mm厚100型岩棉夹芯板屋面板；上面为YX35‑240‑950瓦楞板，板缝处理：采用专用密封胶填缝，宽度应≥10mm，深度应≥5mm。
3.采用50mm×100mm×3mm热镀锌矩形管（矩形管甲供）对屋面顶部结构进行加固，沿办公楼方向均匀通长焊接设置3道，焊点清除焊渣后涂刷防火防锈漆两遍。
4.吸顶灯及开关安装，线路穿管敷设、接线，满足国家照明规范，含辅材、调试。
	m2
	3402.08
	
	
	

	2
	拆除更换EPS夹芯板
	1.拆除原有75mm厚EPS夹芯板大门门板，清理废料。
2.安装双面0.5mm厚75型岩棉夹芯板门板，含收边及密封。
3.焊点清除焊渣后涂刷白色防锈漆2遍。
	m2
	86
	
	
	

	3
	对墙体保护性维修
	1.基层处理：铲除原墙面松动等部分，使用专用修补砂浆找平；其余旧墙面打磨去除表面污渍及浮灰，确保基层坚实、平整、干燥。
2.加固与封闭：滚涂高品质抗碱封闭底漆一遍，均匀覆盖，防止泛碱。
3.面漆施工：喷涂/滚涂符合十环认证的环保内墙乳胶漆两遍（洗手间刷防水乳胶漆）。颜色均匀一致，无明显刷痕、流坠，光泽度统一。
4.成品保护：施工前遮盖门窗、地面及设备，完工后清理现场、清洁成品。
	m2
	2991.40
	
	
	

	4
	LED吸顶灯安装
	吸顶安装，规格按甲方选型；含组装、固定、接线及金属外壳可靠接地；含接线盒、灯头盒、管卡、护口等辅材，灯具处导线预留≥100mm；安装牢固，满足GB 50303及现行照明规范；灯具乙供
	套
	399
	
	
	

	5
	照明开关安装
	原位或调位翻新安装；位置准确、面板贴墙、接线相位正确、控制回路对应无误；含接线端子、膨胀管等辅材，开关处导线预留≥100mm；开关乙供
	套
	156
	
	
	

	6
	阻燃PVC管敷设
	沿屋面/墙面明配或暗敷；含管卡、护口、接线盒等辅材
	m
	765
	
	
	

	7
	管内穿线及调试
	BV铜芯绝缘导线，照明回路≥2.5mm²；管内导线总截面≤管截面40%，不同回路、不同电压等级导线不共管；配电箱内导线预留≥150mm；含接线端子、绝缘胶带等辅材；完成绝缘电阻测试（≥0.5MΩ）及导通测试，回路通断正常、开关控制正确、灯具无频闪，配合甲方通电试运行
	m
	1981.6
	
	
	

	8
	卫生保洁
	施工区域精细保洁：全面清理屋面、墙面施工区域，清运所有建筑垃圾、废料及粉尘污渍；清扫冲洗地面、墙面、屋面残留杂物，擦拭门窗、柜体及设施表面，做到无垃圾、无粉尘、无污渍，满足竣工验收卫生标准。含垃圾集中清运及现场收尾整理。
	m2
	3402.08
	
	
	

	9
	泡沫夹芯板处置
	拆除产生的废旧泡沫夹芯板由承包方装车运走并自行处理，回收残值在报价中以负值计入（即冲减合同价款）。
	m2
	3488.08
	
	
	

	税率%
	
	

	不含税价
	
	

	含税价
	
	



注：
1、投标人不得修改清单中内容，不得增加删除清单项，如有偏离可填写偏离表。
2、招标人可根据实际工作需要，对清单内容进行增减。
3、报价表中单价为综合单价；本工程采用固定综合单价的合同价格形式，单价不变，据实工程量结算。所有清单价格按照总价下浮比例等比例下浮。
4、清单以外新增项目净报费率见合同文本。
5、工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。
6、投标人在投标报价时应综合考虑以下费用：1）因招标文件及合同特殊要求而发生的费用；2）工程量清单没有体现而施工中又必然发生的费用；3）考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用；4）不允许投标单位采用不平衡报价，如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对中标清单的高报价部分予以调低价格，并同步调低中标总价。
7、最后一列中可注明有关隐形费用，如机械使用、登高作业等。
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