**中国重汽集团济南动力有限公司、济南汽车检测中心有限公司三高及全国路试**

**试验驾驶员服务招标项目**

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司、 济南汽车检测中心有限公司

2025年4月

第一章 招标公告

一、项目名称

项目名称：三高及全国路试试验驾驶员服务项目

## 采购形式编号：CGZX2025040023

二、招标内容及形式

1、招标内容：三高及全国路试试验驾驶员服务项目

2、招标形式：公开招标。

**具体要求详见《技术协议书》。**

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：三高及全国路试试验驾驶员服务项目。

2、项目地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区。

3、资金来源：企业自筹，已落实。

4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1：具体付款方式 | | | |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 三高及全国路试试验驾驶员服务项目 | 开口合同 | 合同签订后按实际使用人数、天数，按月结算 | 100% |

四、投标说明

1、报名方式

1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。**按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册**，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“**应标**”**后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并**上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

**投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话**

**投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）**

**邮件正文**：请务必在邮件正文中文字表述**付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。**

**投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。**

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于*200万*人民币（或等值其他货币）；公司成立两年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照**副本原件和复印件（需盖章）**。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（8）拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

（9）本项目不接受联合体投标。

**\* 注：**

1. **如果是授权委托人投标，**要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；
2. **如果是法人参加投标**，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

**投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。**

3、报价

（1）**招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。**

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

**（2）所有项目内容的报价货币单位为： （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。**

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供2万元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司  
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部  
账号：376010100101373547  
行号：309451013018

注意事项：

* 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。
* 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）
* 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
* 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为**电子版**投标文件，均由**《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）**文件组成，共计3个文件。

**本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。**若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况**。**详见附件格式1—11**，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。**

**7.1 资格证明文件包括：**

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书**（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）**和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明**；**

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8)代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，**根据实际情况提供即可，无格式限制；**

9)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

11)保密承诺函（附件3）；

12)企业近三年同类项目业绩证明；

13)投标保证金缴纳凭证。

**7.2技术部分：**

1）技术规格偏离表（附件4），**必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；**

2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，**若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；**

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6)投标产品技术支持材料；

7)质量承诺函（附件6）；

8）投标人需提交的其它资料。

**7.3商务部分：**

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）**附件7、8、9需要一起单独封装1份；**

3）商务条款偏离表（附件9）**付款方式不可以偏离；**

4）服务承诺函(附件10)**需写明质保期外服务费用情况；**

5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件11）**需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；**

6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

8、投标文件格式

详见附件格式1—11**，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。**

五、议程安排

1、发标时间：2025年5月15日（周四）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、山东省阳光采购服务平台、中国重汽E采通平台发布。

**注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。**

**3、踏勘现场时间：**截止2025年5月26日（周一）下午17点前

4、技术答疑

答疑时间：截止至2025年5月26日（周一）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：赵文凤

电 话：17861402370

邮 箱：zhaowenfeng@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：**邮件**（电话不受理）

联系人：李岳

电话：0531-58066116

邮 箱：liyue1@sinotruk.com

6、投标报名及注意事项

详见 **四、投标说明** ->1、报名方式

7、开标时间

2025年5月27日（周二）上午9：00，若有变动另行通知。

8、开标方式

满足国务院、政府及招标人公司最新防疫政策要求，可以来现场参与开标。其他情况请选择视频参与开标，视频链接会在报名结束后统一通知。

如选择到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如选择线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：重汽科技大厦8#试验室308会议室

地 址：济南市高新区华奥路777号

六、评标规则

1、评标

**本次招标采用综合评标（技术标分数占比30%，商务标评分占比70%）。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，通过综合评标法确定中标。**

**评标流程：**

**投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。**

* **应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；**
* **通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；**
* **资质标评审：资质标审核通过的单位，进入技术标评审；**
* **技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；**

**具体技术标评分标准见附件15。**

* **商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；**

## 注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

* **中标人确定：采用综合评标（技术标分数占比30%，商务标评分占比70%）。在通过技术标综合评审后入围的前提下，通过综合评标法确定中标。**

本项目产生1-2个中标人。若最终两家企业中标，所有价格以两家中标者价格低的为依据统一签订合同。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

2、中标

中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果综合评价得分最高的投标单位不符合成交条件，则本次评标作废。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝、取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

**4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。**

5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

**备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司。**

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：

根据贵方\_ **某项目招标公告** ， **某投标公司名称**  ， 法人代表人为 法人名字，正式授权 被授权人名字 提交**纸质投标文件：商务和技术文件正本 份、副本 份；资质证明文件 份。电子版投标文件1份。**

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话： 传真：

投标人代表姓名：\_\_ \_\_\_\_\_职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 （项目名称） （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

|  |
| --- |
| （附法人身份证明复印件）  （附授权代理人身份证明复印件） |

全权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年 月 日

**附件3 保密承诺函**

项目名称：\*\*项目

**中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：**

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期： 年 月 日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| 1 | 能提供含A2等级的驾驶证件的驾驶人员，且年龄55岁以下，身体素质好，无疾病，适应环境能力强，人数不少于10人。 |  |  |
| 2 | 所提供的驾驶人员应具有从事整车可靠性、性能试验及三高试验任务等道路试验驾驶经验。 |  |  |
| 3 | 具有从事试验驾驶服务业绩，并提供相关证明材料。 |  |  |
| 4 | 提供的的驾驶员须有3年以上驾驶经验，且近三年无交通责任事故及重大违纪记录，并能够提供相关证明材料。 |  |  |
| 5 | 根据试验需求，在规定时间内提供驾驶服务及相应驾驶员数量。 |  |  |
| 6 | 需负责驾驶员的劳动保险、意外保险等商业保险以及试验期间驾驶人员产生的差旅费用。 |  |  |
| 7 | 试验车外出加油加气需穿行市区，需具备处理试验车外出加油加气的能力，并协调当地关系。 |  |  |
| 8 | 具备处理社会道路紧急情况的能力。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务单位** | **项目名称** | **合同金额（万元）** | **合同签订时间** | **联系人及**  **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期： 年 月 日

附件6 质量承诺函

项目名称:

**中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：**

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期： 年 月 日

附件7 开标一览表

**《开标一览表》单独封存，以备唱标使用**

项目名称：整车各驻点试验驾驶服务项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车各驻点试验驾驶服务报价单 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 含税投标单价  （元/人/天) | 不含税价（元/人/天) | 税率 | 预估数量 | 含税总价 | 付款方式及比例如何响应/是否偏离 |
| 1 | 单人单日驾驶服务费 |  |  |  | 9000 |  |  |

**注：**

**1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。**

**2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。**

**3、需写明含税价、不含税价格、税率。**

**4、本项目报价上限为总价：418.50万元（含税）**

**5、计价单位：元/人/天，其中“天”的工作时长为：每人每天工作时长不低于8个小时**

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期： 年 月 日

附件8 投标报价明细表

项目名称：整车各驻点试验驾驶服务项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号规格 | 预估数量 | 单价（含税、 元） | 合计 (元) | 备注 |
| 1 | 单人单日驾驶服务费 | 元/人/天 | 9000 |  |  |  |

**注：**

**1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。**

**2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。**

**3、需写明含税价、不含税价格、税率。**

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期： 年 月 日

附件9 商务条款偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离  （提供说明） |
| 服务时间 | 按照招标方要求及时提供 |  |  |
| 付款条件 | 投标方每月度汇总服务费用，招标方对费用进行审核确认；  每月结算； |  |  |
| 服务要求 | 根据招标方要求提供相应服务 |  |  |

投标人名称： 授权代表签字： 日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：

**中国重汽集团济南动力有限公司/济南汽车检测中心有限公司：**

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期： 年 月 日

附件12投标文件封面及封口格式

封面格式：

|  |
| --- |
| 投标文件  （1正本/ 副本）  项目名称：  投标人名称（公章）：  地址：  授权代表电话：  传真： |

投标人名称： 授权代表签字： 日期

**附件13 SRM非生产供应商注册操作手册**

浏览器中输入地址;

[https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login" \t "dlt)

1.点击立即注册



2.填写手机号码（没有注册过的）



3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册



4.点击新增



5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）





**附件14 SRM系统供应商用户手册**

系统网址：[https://ecaitong.sinotruk.com:8012/](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \t "dlt)

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：**scm@2022**

**1.供应商应标**

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。



**2.供应商投标**

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标



点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

#### descript

**3.供应商技术标澄清函**

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

**4.供应商报价**

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

**5.供应商澄清报价**

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

#### descript

**6.供应商查看中标通知**

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情



**附件15技术标评分标准**

## 技术标评审表（100分）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| 技术  100分 | 1 | 产品技术 | 80 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。  （1）能提供含A2等级的驾驶证件的驾驶人员，且年龄55岁以下，身体素质好，无疾病，适应环境能力强，人数不少于10人。打分0-10分。  （2）驾驶员需对招标方提出的要求积极配合，并接受不定期的驾驶技术评估考试。打分0-10分。  （3）投标方所提供的驾驶人员应具有从事整车可靠性、性能试验及三高试验等道路试验驾驶经验，投标方应具有从事试验驾驶服务业绩，并提供相关证明材料。打分0-20分。  （4）投标方所提供的的驾驶员须有3年以上驾驶经验，且近三年无交通责任事故及重大违纪记录，并能够提供相关证明材料。打分0-20分。  （5）招标方自行提供试验期间驾驶人员的食宿、交通等费用，负责驾驶员的社会保险、意外保险等保险的购买，并响应招标方要求在规定时间内提供驾驶服务及相应驾驶员数量，若投标方因自身原因拒绝提供相应服务及驾驶员数量的（以邮件或书面形式通知招标方），超过三次，招标方有权取消该投标方的服务资格，不予结算该投标方当月发生的驾驶服务费，并经招标方商议后列入重汽投标方黑名单。打分0-20分。 |
| 2 | 现场答疑 | 20 | 投标文件包含招标文件要求的全部内容，得20分；未满足全部要求的，缺少一项，扣2分；没有缺项但内容不完善的，一项扣2分，最低0分 |

第二章技术协议书

一、项目说明

项目名称：三高及全国路试试验驾驶员服务项目

项目地点：济南市高新区华奥路777号

项目概况：

投标方每年需完成中重卡、轻卡、皮卡等试验车的整车三高、全国路试等试验任务，试验地点主要分布在吐鲁番、格尔木、西藏、云南、漠河、海拉尔、黑河等场地，现根据试验需求对上述试验驾驶服务进行招标。

二、服务要求

针对该项目，对所需驾驶服务做如下要求，且每一项均作为标星项，不满足则不予进入商务评标。

1. 投标方提供的驾驶员应具有含A2等级的驾驶证件，驾驶员年龄在55岁及以下，驾驶员身体健康，身体素质好，无疾病，适应环境能力强。
2. 投标方能提供不少于10名驾驶员资源，提供出驾驶员身份证及驾驶证复印件。
3. 投标方需根据招标方出具的试验驾驶员管理办法JNATCB0504A0-2024中具体要求提供符合条件的驾驶员，中标方提供的驾驶员需通过招标方组织的含理论测评、实操测评和主观测评在内的场地准驾测评项目评定方可上岗，招标方定期对驾驶员进行评估，在试验过程中若发现有不积极配合试验等现象发生，投标方需立刻协调更换符合要求的驾驶员保证招标方试验任务正常进行。
4. 投标方中标相应项目后，根据招标方提出的试验需求，在规定时间内提供驾驶服务及相应驾驶员数量，若投标方因自身原因拒绝提供相应服务及驾驶员数量的（以邮件或书面形式通知招标方），超过三次，招标方有权取消该投标方的服务资格，不予结算该投标方当月发生的驾驶服务费，并经招标方商议后列入重汽投标方黑名单。
5. 投标方所提供的的驾驶员须有3年以上驾驶经验，并能够提供相关证明材料（包括但不限于驾驶证照片等）；试验驾驶员必须具备良好的职业道德,熟练的汽车驾驶技能和优良的团结合作精神,自觉遵守技术服务协议（或合同）的各项规章制度和汽车试验规范。身体健康状况良好，无犯罪记录，近三年无交通责任事故及重大违纪记录，签订合同时需向招标方提供所提供的驾驶员的健康证明材料。
6. 投标方需负责驾驶员的劳动保险、意外保险等商业保险，切实保障驾驶员合法权益。
7. 投标方提供的驾驶员应具有从事整车可靠性、性能试验及三高试验任务等道路试验驾驶经验，投标方应具有从事试验驾驶服务业绩，并提供相关证明材料。
8. 因试验任务需要，驾驶服务主要分布于高海拔、高热、高寒等地，全国路试存在试验周期内频繁更换试验地点的情况，三高及全国路试周期较长，投标方需自行支付驾驶人员的食宿费、交通费等费用。
9. 试验车外出加油加气需穿行市区，投标方需具备处理试验车外出加油加气的能力，并协调当地关系。
10. 部分耐久试验需要在社会道路上完成，投标方应具备处理社会道路紧急情况的能力。
11. 在试验过程中,投标方提供的驾驶人员要自觉遵守道路安全法规,不得强行超车,不得影响其他车辆行驶,要确保试验车辆、仪器设备和人身安全,强化安全意识。
12. 在试验过程中，投标方提供的驾驶人员要保持良好的精神状态，严格执行试验规范的要求，在各种试验路段上要保持相应的车速，不得擅自更改试验路线和变更试验载核，认真填写试验记录，不得弄虚作假，出现违章行为自行负责。
13. 投标方提供的驾驶人员对试验车辆要严格按照操作规程，进行出车前，收车后的检查，对试验考核的零部件要重点巡检，发现问题要及时通报给试验员。
14. 投标方提供的驾驶人员参与驾驶服务期间严禁酗酒，打架斗殴，赌博等违纪行为。
15. 其他未约定项参照试验驾驶员管理办法JNATCB0504A0-2024及最终版的合同内容执行。
16. 投标方提供的驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时，每天工作时长不低于8小时。
17. 技术要求

投标方中标后需根据招标方出具的试验驾驶员管理办法JNATCB0504A0-2024中具体要求，组织多提供的驾驶员进行理论测评、实操测评和主观测评在内的场地准驾测评项目评定，通过后方可上岗，实操测评办法如下：

1. 根据可开展试验项目的范围，试验驾驶资格等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,共三级，初次报考可直接申请Ⅱ或Ⅰ等级，报考Ⅲ等级准驾需先取得Ⅱ等级准驾资格；人员获取准驾资格后，仅允许驾驶与所持中华人民共和国机动车驾驶证准驾车型相符的试验车辆。

试验驾驶资格对应的资格权限如下表：

试验驾驶资格等级对应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **试验驾驶资格等级** | **Ⅰ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** |
| 场内联络路 | √ | √ | √ |
| 可靠性试验（强化路） | √ | √ | √ |
| 可靠性试验（高环） | × | √ | √ |
| 耐久性试验 | √ | √ | √ |
| 参数测量试验 | √ | √ | √ |
| NVH试验 | √ | √ | √ |
| 动力性 | × | √ | √ |
| 经济性 | × | √ | √ |
| 0型制动 | × | √ | √ |
| Ⅰ型制动 | × | √ | √ |
| Ⅱ型制动 | × | √ | √ |
| 驻车制动 | × | √ | √ |
| 应急制动 | × | √ | √ |
| 滑行距离测试 | × | √ | √ |
| 行驶阻力系数测定 | × | √ | √ |
| ACC自适应巡航 | × | √ | √ |
| LDW车道偏离预警 | × | √ | √ |
| LKA车道保持 | × | √ | √ |
| FCW前碰预警 | × | × | √ |
| AEB自动紧急制动 | × | × | √ |
| 操稳试验 | × | × | √ |
| ADAS | × | × | √ |
| ESC | × | × | √ |
| ABS制动 | × | × | √ |

1. 领取对应等级准入资格并完成材料初审后进行驾驶能力综合评价考试，包含理论测评、实操测评和主观测评，其中实操测评各测评项目均达到评判标准的即为实操通过，测评项目存在1项或多项未达到评判标准的为实操未通过。
2. 实操测评项目与细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **试验驾驶资格等级** | **测评项目** | **测评车型** | **合格判定标准** |
| **Ⅰ** | (1)倒车入库（正库） | 商用车 | 不触碰任何锥桩 |
| (2)15米等距绕桩初级测评 | 乘用车 | 设置6个桩，从桩1出发，绕桩行驶至桩6后调头绕桩返回至桩1，转向准确，节奏均匀，不碰桩且时间不高于35s。 |
| **Ⅱ** | (1)倒车入库（反库） | 商用车 | 不触碰任何锥桩 |
| (2)有ABS制动避障测评 | 乘用车 | 车辆到达制动点时车速不低于120KPH |
| (3)无ABS制动避障测评 | 乘用车 | 车辆到达制动点时车速不低于80KPH |
| (4)15米等距绕桩测评 | 商用车 | 设置6个桩，从桩1出发，绕桩行驶至桩6，时间不高于50s,且不触碰任何锥桩 |
| (5)60KPH避让测评 | 乘用车 | 车辆避让时速度不低60KPH,且不触碰任何锥桩 |
| (6)高速环道稳速驾驶初级测评 | 商用车 | 100KPH稳速行驶5Km，稳速偏差不得超过±5KPH |
| **Ⅲ** | (1)倒车绕三桩加倒车入库 | 商用车 | 不触碰任何锥桩 |
| (2)有ABS制动避障测评 | 乘用车 | 车辆到达制动点时车速不低于120KPH |
| (3)无ABS制动避障测评 | 乘用车 | 车辆到达制动点时车速不低于80KPH |
| (4)15米等距绕桩中级测评 | 商用车 | 设置6个桩，从桩1出发，绕桩行驶至桩6，时间不高于40s,且不触碰任何锥桩 |
| (5)80KPH高速避让测评 | 乘用车 | 车辆避让时速度不低80KPH,且不触碰任何锥桩 |
| (6)低附路面制动测评 | 商用车 | 车速60KPH,停车位置不超过预设点位，且无明显路径偏移 |
| (7)高速环道稳速驾驶中级测评 | 商用车 | 100KPH稳速行驶5Km，稳速偏差不得超过士3KPH |

注：

* 1. 乘用车需申请考试单位自行准备。商用车根据报考人持有的机动车驾驶证准驾车型确定，如报考人持A2驾驶证，选用中国重汽手动挡牵引汽车，牵引车加挂总长为17m，宽为2.6m，车辆总重为49t，产品试验检测中心提供。
  2. 实测项目每项共有两次机会，若两次均未通过，则判定为不合格。
  3. 实测项目若涉及场地费用，需申请单位自行支付。

3.1倒车入库（正库）

倒车入库根据场内空间以及相关驾考规定进行。考察驾驶人在场地操作汽车的能力，即在运动中操纵车辆正确倒入车库。具体考试场地见图1。

3.1.1考试车辆

试验驾驶员准入考试车辆为中国重汽手动挡牵引车，牵引车加挂总长为17m，宽为2.6m，车辆总质量为49t。

3.1.2场地布置

1.考试区域长52m，宽45m；

2.车库长18m,宽3.4m。

3.1.3考试内容

1.从起点A前进到车库B，并停正；

2.从车库B倒车到车库A，并停正，考试完成。

3.1.4评判标准

1.不按规定路线行驶、压桩碰桩、车身出线、倒车不入，不合格；

2.牵引车和半挂车倒车时夹角超过70°，不合格；

3.倒车入库期间允许中途停车，但每次不得停车时间超过10秒，只许向前行驶调整一次，否则考试不合格。

4.总时间限制为210S。




图1 倒车入库场地示意图

3.2 15米等距绕桩初级测评

绕桩考试区域设置起步车位、50米加速区、蛇形绕桩区和停止车位。设置考场整体宽不得低于20米，长不得低于150米，如下图所示。本项考试时长共计35秒，超出时长则视为不合格，每位考生2次考试机会。




图1 绕桩考试示意图

**起步车位：**起步车位仅设置车头起步线，车辆从停止车位行驶至起步车位怠速5秒以上开始考试。

**蛇形绕桩区间：**共设置6个桩，桩距15米。考生应以适当车速绕桩蛇形行驶，车轮应尽量接近桩基且不碰桩，行驶过最后一个桩基后择机掉头，反向进行，按绿色箭头行驶至停车区间。

**加速区间：**长50米。加速区间考生应当将车速提至适当车速区间，并按图示蓝色箭头指示位置进入绕桩区域进行蛇形绕桩。

**停止车位：**宽3米长6米。